Névtelen 1

## SZÁMÍTÓGÉPPEL SEGÍTETT KÍSÉRLETEZÉS A GIMNÁZIUMBAN

(Ismertető)

KI- ÉS BEKAPCSOLÁSI TRANZIENS JELENSÉG VIZSGÁLATA SOROS RC KÖRBEN
A WebCam logger funkciójával vizsgálhatjuk a kondenzátor feltöltődését és kisülését.
Állítsuk össze a következő kapcsolást (ahhoz, hogy a jelenség megfigyelhető legyen, nagy R és C értékekre van szükség):

Kössünk be egy digitális multimétert a kondenzátorral párhuzamosan (mérjük vele a kondenzátor feszültségét), majd állítsuk a WebCam programot logger funkcióra és a webkamerával álljunk rá a multiméter kijelzőjére.

Indítsuk el a mérést (rögzítőgomb), majd zárjuk az áramkört. Várjunk, amíg a kondenzátor teljesen feltöltődik, majd szakítsuk meg az áramkört a kapcsolóval. Várjunk a mérés leállításával egészen addig, amíg a kondenzátor kisül.

Az alábbi grafikont egy R=150kΩ ellenállás, egy C=6µF kondenzátor sorba kapcsolásával kaptuk (zsebtelepre kötve):

#### Kísérletek leírása

| ● lebegés gitáron ● nyitott és zárt síp frekvenciája ● borosüveg-rezonátor ● pattogó labda

(Ismertető)

#### Kísérletek leírása

| ● izzó ellenállásának hőmérsékletfüggése
| ● RC kör bekapcsolási jelensége

Vissza a nyitólapra