Névtelen 1

## SZÁMÍTÓGÉPPEL SEGÍTETT KÍSÉRLETEZÉS A GIMNÁZIUMBAN

(Ismertető)

IZZÓ ELLENÁLLÁSÁNAK HŐMÉRSÉKLETFÜGGÉSE (DEMONSTRÁCIÓS KÍSÉRLET)

Az alábbi kísérlet azt mutatja be, hogy az izzólámpa wolfram szálának ellenállása hidegen sokkal kisebb, mint üzemi (azaz melegebb) hőmérsékleten.
Ehhez az alábbi kapcsolást kell összeállítani:

A wolfram szálas izzót ampermérőn (digitális multiméteren) keresztül csatlakoztassuk a 4,5V-os zsebtelephez. A WebCam programban válasszuk ki a logger funkciót, és állítsuk az ampermérő kijelzőjére. Indítsuk el a mérést (rögzítőgomb), majd zárjuk a kapcsolót. Így a következő grafikont kapjuk:

A grafikonon 3 egymás utáni ki-bekapcsolás látható. A bekapcsoláskor jelentkező áramcsúcs mutatja azt, a wolframszál ellenállása a bekapcsoláskor (hidegen) jóval kisebb, mint akkor, amikor már bemelegedett.

#### Kísérletek leírása

| ● lebegés gitáron ● nyitott és zárt síp frekvenciája ● borosüveg-rezonátor ● pattogó labda

(Ismertető)

#### Kísérletek leírása

| ● izzó ellenállásának hőmérsékletfüggése
| ● RC kör bekapcsolási jelensége

Vissza a nyitólapra